{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["已过会"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"已过会","index":0,"n_rows":48,"n_cols":12,"rows_kept":48,"merged":[[1,0,1,11],[2,0,2,5],[2,9,2,11],[3,0,5,0],[3,1,3,5],[3,6,5,6],[3,7,3,10],[3,11,5,11],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,7,5,7],[4,8,4,9],[4,10,5,10],[9,0,30,0],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[9,11,10,11],[11,7,12,7],[11,8,12,8],[11,9,12,9],[11,10,12,10],[11,11,12,11],[13,7,15,7],[13,8,15,8],[13,9,15,9],[13,10,15,10],[13,11,15,11],[32,0,39,0],[41,0,47,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["揭西县中央财政扶贫资金项目审批汇总表"]
["填报单位（盖章）：揭西县扶贫开发办公室",{"$nulls":8},"填报日期：2019年12月26日"]
["项   目","投资（万元）",{"$nulls":4},"建设内容、规模","效   益",{"$nulls":3},"贫困村名称"]
[null,"总\n投\n资","中\n央\n财\n政","市\n财\n政","县\n财\n政","自\n筹",null,"贫\n困\n村\n（个）","受益贫困户\n情况",null,"人均\n增收（元）"]
[{"$nulls":8},"户","人"]
["总计",{"v":890.6358,"d":"890.6"},{"v":716.4158,"d":"716.4"},{"v":101.62,"d":"101.6"},{"v":0,"d":"0.0"},72.6,null,{"v":34,"d":"34.0"},{"v":7218,"d":"7218.0"},{"v":32659,"d":"32659.0"}]
["一、基础设施",839.1,{"v":664.88,"d":"664.9"},{"v":101.62,"d":"101.6"},{"v":0,"d":"0.0"},72.6,null,{"v":27,"d":"27.0"},{"v":6935,"d":"6935.0"},{"v":31939,"d":"31939.0"}]
["1、村内道路、桥梁",614.38,495.76,101.62,0,17,null,17,5829,28775]
[null,5.4,5.4,0,0,0,"上竹篙塘机耕路水泥硬底化工程，该工程长 85米，宽3米",1,16,55,null,"南山镇关西村"]
[null,9.1,9.1,0,0,0,"三德塘到老关西角机耕路水泥硬底化工程，该工程长128米，宽3.5米"]
[null,9.2,9.2,0,0,0,"寨前路机耕路水泥硬底化工程，该工程长131米，宽3米",1,41,147,null,"南山镇榕光村"]
[null,4.2,4.2,0,0,0,"往塘路机耕路水泥硬底化工程，该工程长75米，宽3米"]
[null,9.1,9.1,0,0,0,"下珂机耕路建设水泥硬底化工程，该工程长132米，宽3.5米",1,47,133,null,"南山镇火炬村"]
[null,9.5,9.5,0,0,0,"织生塘至头坡二型水库道路水泥硬底化工程，该工程长143米，宽4.5米"]
[null,9.2,9.2,0,0,0,"拦水陂及水管维修工程，该工程概算9.2万元"]
[null,44.91,44.91,0,0,0,"金和镇金溪村陈厝林机耕路、新高园至仙坡村机耕路建设工程:陈厝林机耕路：C35水泥路面、长350m、宽3m、厚0.2m。去土夯实，垫层铺石粉厚10cm。新高园至仙坡村机耕路：C35水泥路面、长500m、宽3m、厚0.2m。去土夯实，垫层铺石粉厚10cm",1,110,481,null,"金和镇金溪村"]
[null,52.21,52.21,0,0,0,"金和镇山湖村北门红面盆机耕路、西门江后机耕路建设工程:北门红面盆机耕路：C35水泥路面、长560m、宽3m、厚0.2m。去土夯实，垫层铺石粉厚10cm。西门江后机耕路：C35水泥路面、长500m、宽3m、厚0.2m。去土夯实，垫层铺石粉厚10cm。",1,130,506,null,"金和镇山湖村"]
[null,64.94,64.94,0,0,0,"金和镇仙坡村埔上机耕路、山前园机耕路建设工程:埔上机耕路：C35水泥路面、长600m、宽3m、厚0.2m。去土夯实，垫层铺石粉厚10cm。山前园机耕路:C35水泥路面、长600m、宽3m、厚0.2m。去土夯实，垫层铺石粉厚10cm。",1,107,453,null,"金和镇仙坡村"]
[null,50,50,0,0,0,"计划投入70万元用于东联村陈屋寮及乔上机耕路改造工程，其中中央资金50万元，引导资金20万元，该工程建成后能够改善陈屋寮及乔上村村民的生产生活条件。",1,542,2472,null,"灰寨镇东联村"]
[null,22,22,0,0,0,"仙宝村官园路建设项目，建设混凝土路面长240米，宽3.5米，厚0.2米",1,999,5036,null,"东园镇桃围村"]
[null,23,23,0,0,0,"柑园顶村村道建设项目，建设混凝土路面长220米，宽4米，厚0.2米",1,648,3443,null,"东园镇东桥园村"]
[null,23,23,0,0,0,"老宅至三犁学校道路建设项目，建设混凝土路面长66米，宽3.5米，厚0.2米，砌挡土墙长60米",1,643,3545,null,"东园镇三犁村"]
[null,20,20,0,0,0,"上洲村村道建设项目，建设混凝土路面长170米，宽4米，厚0.2米",1,1351,7028,null,"东园镇古福村"]
[null,25,25,0,0,0,"月眉山村村道路桥改造项目，桥长25米，宽3.5米",1,777,3959,null,"东园镇联丰村"]
[null,37,20,0,0,17,"袁厝寮到大圆村道硬底化330米宽5米","1","108","382",0,"塔头镇塔头村"]
[null,43.4,20,23.4,0,0,"建设村道及公共基础设施",1,54,209,0,"塔头镇山寮村"]
[null,98.22,20,78.22,0,0,"利用中央财政资金20万元、东莞到村引导资金39.28万元剩下是揭阳交通补贴资金,合计98.22万元，实施桃溪洲至濂溪老管区村道硬底化项目工程，方便村民出行安全及农产品运输。",1,127,407,0,"塔头镇潭溪村"]
[null,15,15,0,0,0,"阔西小学道路加宽及挡土墙",1,129,425,0,"塔头镇阔西村"]
[null,20,20,0,0,0,"建设机耕路长350米，宽3米及沿路水渠修复",1,54,238,0,"塔头镇龙光村"]
[null,20,20,0,0,0,"龙角池村道扩建300米，宽约3米",1,54,238,0,"塔头镇龙光村"]
["2、自来水工程",224.72,169.12,0,0,55.6,0,10,1106,3164,0]
[null,39,39,0,0,0,"计划投入39万元，用于解决钱坑镇贫困户638户1561人的安全用水和3个贫困村供水管道破损的修复。",3,638,1561,null,"钱坑镇月翁村、大茶石村、钱北村"]
[null,4.68,4.68,0,0,0,"计划投入4.68万元，用于解决后联村26户，92人的安全用水。",1,26,92,null,"灰寨镇后联村"]
[null,56.84,50.84,0,0,6,"建设蓄水池，饮水管，水塔",1,66,164,null,"龙潭镇龙东村"]
[null,4.6,4.6,0,0,0,"金和镇金溪村自来水主管道维修项目：维修自来水主管道11处，切割水泥路面、安装DN200PVC管道25m、直接11个、抢修器10个、现浇混凝土路面、筑砌沉沙井3座",1,110,481,null,"金和镇金溪村"]
[null,50.6,25,0,0,25.6,"大溪镇井新村小型供水工程：建设井新村小型供水处理站一座，占地面积约65㎡，拟建设蓄水池300m³、净水设备一套、主要管网等，拟投入50.6万元。",1,100,386,null,"大溪镇井新村"]
[null,47,23,0,0,24,"大溪镇新楼村小型供水工程：建设新楼村小型供水处理站一座，占地面积约70㎡，拟建设蓄水池一座、净水设备一套、主要管网等，拟投入47万元。",1,63,204,null,"大溪镇新楼村"]
[null,15,15,0,0,0,"坪上镇四和村黄莲湖自来水改造建设工程:打深水井、抽水并引自来水、安装水表等项目。",1,54,157,null,"坪上镇四和村"]
[null,7,7,0,0,0,"坪上镇员东村集中饮水水源改造建设工程:员东村集中饮用水源处水泥路面拆除恢复约74平方米，粘接给水管约420米，打深水井及其它配套项目。",1,49,119,null,"坪上镇员东村"]
["二、三线改造",51.53580000000001,51.53580000000001,0,0,0,null,7,283,720]
[null,8.0581,8.0581,0,0,0,"坪上镇四和村“三线整治工程:1.村内主要道路“三线”整治。对房屋立面、凌空架设的散线进行梳理，对废弃、坏掉的网线、电话线进行清理，消除“蜘蛛网”的现象，对凌乱、散线要科学设计，集中安装，做到规范整洁。\n2.线杆集中整治。对捆绑在树木、电杆等的“三线”进行集中整治，拆除多余线杆，采取一根线杆多家使用方式，整合线路、资源共享，实现一杆多能。",1,54,157,null,"坪上镇四和村"]
[null,8.2,8.2,0,0,0,"坪上镇四新村“三线整治工程:1.村内主要道路“三线”整治。对房屋立面、凌空架设的散线进行梳理，对废弃、坏掉的网线、电话线进行清理，消除“蜘蛛网”的现象，对凌乱、散线要科学设计，集中安装，做到规范整洁。\n2.线杆集中整治。对捆绑在树木、电杆等的“三线”进行集中整治，拆除多余线杆，采取一根线杆多家使用方式，整合线路、资源共享，实现一杆多能。",1,39,100,null,"坪上镇四新村"]
[null,10,10,0,0,0,"坪上镇员西村“三线整治工程:1.村内主要道路“三线”整治。对房屋立面、凌空架设的散线进行梳理，对废弃、坏掉的网线、电话线进行清理，消除“蜘蛛网”的现象，对凌乱、散线要科学设计，集中安装，做到规范整洁。\n2.线杆集中整治。对捆绑在树木、电杆等的“三线”进行集中整治，拆除多余线杆，采取一根线杆多家使用方式，整合线路、资源共享，实现一杆多能。",1,65,149,null,"坪上镇员西村"]
[null,8.3777,8.3777,0,0,0,"坪上镇员东村“三线整治工程:1.村内主要道路“三线”整治。对房屋立面、凌空架设的散线进行梳理，对废弃、坏掉的网线、电话线进行清理，消除“蜘蛛网”的现象，对凌乱、散线要科学设计，集中安装，做到规范整洁。\n2.线杆集中整治。对捆绑在树木、电杆等的“三线”进行集中整治，拆除多余线杆，采取一根线杆多家使用方式，整合线路、资源共享，实现一杆多能。",1,49,119,null,"坪上镇员东村"]
[null,6.2,6.2,0,0,0,"坪上镇成全村“三线整治工程:1.村内主要道路“三线”整治。对房屋立面、凌空架设的散线进行梳理，对废弃、坏掉的网线、电话线进行清理，消除“蜘蛛网”的现象，对凌乱、散线要科学设计，集中安装，做到规范整洁。\n2.线杆集中整治。对捆绑在树木、电杆等的“三线”进行集中整治，拆除多余线杆，采取一根线杆多家使用方式，整合线路、资源共享，实现一杆多能。",1,26,69,null,"坪上镇成全村"]
[null,4.5,4.5,0,0,0,"坪上镇新榕村“三线整治工程:1.村内主要道路“三线”整治。对房屋立面、凌空架设的散线进行梳理，对废弃、坏掉的网线、电话线进行清理，消除“蜘蛛网”的现象，对凌乱、散线要科学设计，集中安装，做到规范整洁。\n2.线杆集中整治。对捆绑在树木、电杆等的“三线”进行集中整治，拆除多余线杆，采取一根线杆多家使用方式，整合线路、资源共享，实现一杆多能。",1,26,57,null,"坪上镇新榕村"]
[null,6.2,6.2,0,0,0,"坪上镇潭角村“三线整治工程:1.村内主要道路“三线”整治。对房屋立面、凌空架设的散线进行梳理，对废弃、坏掉的网线、电话线进行清理，消除“蜘蛛网”的现象，对凌乱、散线要科学设计，集中安装，做到规范整洁。\n2.线杆集中整治。对捆绑在树木、电杆等的“三线”进行集中整治，拆除多余线杆，采取一根线杆多家使用方式，整合线路、资源共享，实现一杆多能。",1,24,69,null,"坪上镇潭角村"]